
[image: ]

	
	
	



Aide-mémoire Aménagement site extérieur
Organisation d’un événement accessible aux personnes en situation de handicap
Indications pour remplir la grille d’évaluation : 
Tous les critères de la grille représentent des éléments essentiels pour garantir une accessibilité optimale et une expérience inclusive pour toutes les personnes en situation de handicap : idéalement, chaque critère applicable devrait donc être cochée « O » pour oui.  
Les critères marqués d’un astérisque (*) sont non obligatoires : s’ils ne sont pas présents dans l’aménagement évalué, cochez simplement « N/A » (non applicable) et poursuivez l’évaluation. En revanche, s’ils sont présents, ils doivent être analysés et adaptés conformément aux exigences d’accessibilité décrites. 
Utilisez toujours la colonne « N/A » uniquement lorsque le critère ne s’applique réellement pas à l’événement ou à l’espace évalué.  


	1. Transport et Stationnement*
	O
	NA

	 
	Zone de débarcadère plane, antidérapante, dégagée et près de l’entrée (50 m). * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Signalisation claire et visible (panneaux + marquage au sol). * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Stationnements réservés avec dégagement latéral minimum de 150 cm. * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Zone d’attente sécuritaire en retrait de la circulation (banc, ombre, information visuelle et sonore). * 
	☐ 
	 ☐  

	2. Entrée et Accueil 
	 

	 
	Entrée repérable, sans marche, ni seuil et dégagée. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Comptoir d’accueil abaissé (73 cm et 86 cm du sol), terminal sans fil et tactile. * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Aire de manœuvre minimum de 170 cm devant les comptoirs. * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Zone d’attente assise disponible en retrait de la circulation en cas de file d’attente. * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Affichage visuel clair et pictogramme d’accessibilité. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Moyens de communication : papier (en braille), tablette, ardoise, LSQ sur demande. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Kiosques accessibles (comptoir entre 73 cm et 86 cm au-dessus du sol, dégagements pour les genoux d’au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 
68,5 cm de hauteur). * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Personnel formé pour l’assistance. 
	☐ 
	 ☐  

	3. Parcours et Circulation 

	 
	Chemins continus, plats, fermes, antidérapants et sans obstacle d’au moins 160 cm de largeur. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Pente ≤ 1:20 (5%), rampes ≤ 1:12 (8%) avec palier de repos à chaque 9 mètres. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Aire de manœuvre minimum de 170 cm. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Éclairage diffus et sans éblouissement. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Repères tactiles et contrastes visuels (bandes podotactiles, bandes de guidage). 
	☐ 
	 ☐  

	
	Cache-fils avec pente douce​ et de couleur contrastante. 
	☐ 
	 ☐  

	4. Scènes et Espaces d’activités 
	 

	 
	Rampe ≤ 1:12 (8 %) d’une largeur minimum de 100 cm ou plateforme élévatrice. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Surfaces plates, fermes, antidérapantes et sans obstacles. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Scène résistante au poids des aides à la mobilité utilisées (fauteuils roulants- tri/quadriporteur). 
	☐ 
	 ☐  

	
	Surface bien délimitée (bandes de couleur contrastante). 
	☐ 
	 ☐  

	
	Micro ajustable, éclairage doux pour lecture labiale. 
	☐ 
	 ☐  

	5. Zone de vision et public 
	 

	 
	Espaces réservés pour fauteuils roulants- tri/quadriporteur, accompagnateurs et animaux d’assistance, signalé par pictogramme d’accessibilité. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Surfaces plates, fermes, antidérapantes. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Vue dégagée sur la scène et interprètes. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Sous-titres en direct / écrans géants si possible. * 
	☐ 
	 ☐  

	
	Boucle magnétique / système FM signalé par pictogramme d’accessibilité. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Variété de sièges (avec/sans accoudoir, dossiers, tailles variées). 
	☐ 
	 ☐  

	6. Zone calme et sensorielle 
	 

	 
	Accès facile, près mais à l’écart du parcours principal. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Espace fermé, surveillance discrète, bruit limité. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Matériel apaisant (coussins, objets sensoriels, casques antibruit). 
	☐ 
	 ☐  

	7. Toilettes et Installations 
	 

	 
	Toilettes universelles accessibles à proximité de chaque grande zone, signalées par le pictogramme d’accessibilité (siège de toilette entre 43 cm à 48 cm du sol, barres d'appui horizontales et en L à au plus 85 cm du sol, espace de transfert d’au moins 90 cm) 
	☐ 
	 ☐  

	
	Surface plane et aire de manœuvre de minimum 170 cm devant la cabine. 
	☐ 
	 ☐  

	8. Aires de repos et Points d’eau 
	 

	 
	Sièges accessibles (hauteur entre 46 cm et 50 cm, support dorsal avec/sans accoudoirs). 
	☐ 
	 ☐  

	
	Tables accessibles (entre 73 cm et 86 cm du sol, dégagement pour les genoux d’au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 68,5 cm de hauteur). 
	☐ 
	 ☐  

	
	Points d’eau accessibles pour personnes (75 cm et 90 cm du sol) et animaux d’assistance. 
	☐ 
	 ☐  

	
	Mobiliers de couleur contrastante. 
	☐ 
	 ☐  



* Les critères marqués d’un astérisque ne sont pas obligatoires. Toutefois, s’ils sont présents, ils doivent être adaptés. 
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